Text pro výběrová řízení:

Dodat\_\_\_\_\_bm Schlüter-SCHIENE-ES jako

profil pro ochranu hran a ukončení krytiny

vyrobený z

-M = mosazi

-A = hliníku

-AE = hliníku přírodního matně eloxovaného

s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním

ramenem a ukončovacím ramenem, spojenými

v úhlu 87° s rozšířenou, zesílenou hlavou a

vymezovačem spáry …

Dodat\_\_\_\_\_bm Schlüter-SCHIENE-ES jako

profil pro ochranu hran a ukončení krytiny

vyrobený z

-E = ušlechtilé oceli 1.4301 (V2A)

-EV4A = ušlechtilé oceli 1.4404 (V4A)

-EB = ušlechtilé oceli kartáčované 1.4301

(V2A)

s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem

a ukončovacím ramenem, spojenými v

úhlu 87° a ukončovacím ramenem se zesílenou

hlavou z pásoviny ušlechtilé oceli…

Výška profilu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v jednotlivých délkách\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m

v různých délkách podle potřeby

jako ochranu hran polí krytiny k

přiléhajícím dilatačním spárám

jako ukončení krytiny

k pol.

podle detailního plánu

dodat a odborně osadit podle pokynů výrobce.

Materiál:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celková cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Text pro výběrová řízení:

Dodat\_\_\_\_\_bm Schlüter-SCHIENE-ES jako

profil pro ochranu hran a ukončení krytiny

vyrobený z

-E = ušlechtilé oceli 1.4301 (V2A)

-EB = ušlechtilé oceli kartáčované 1.4301

(V2A)

s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem

a ukončovacím ramenem, spojenými v úhlu

87° a se zesílenou hlavou z pásoviny ušlechtilé

ocel a vymezovačem spáry...

Výška profilu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v jednotlivých délkách\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m

v různých délkách podle potřeby

jako ochranu hran polí krytiny k

přiléhajícím dilatačním spárám

jako ukončení krytiny

k pol.

podle detailního plánu

dodat a odborně osadit podle pokynů výrobce.

Materiál:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celková cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Text pro výběrová řízení:
\_\_\_\_\_\_\_bm Schlüter-SCHIENE jako ukončovací

a rohový profil pro obklady stěn z

Materiál:

MC = mosaz chromovaná

TS = hliník strukturovaný povrch

AC = hliník barevně lakovaný

ACG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ =

hliník eloxovaný leskle chromem

ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

AT = hliník titan matně eloxovaný

ATG = hliník titan leskle eloxovaný

ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný

(mezi Schlüter profily v provedení ATGB může

docházet k barevným odchylkám)

AK = hliník eloxovaný matně mědí

AKG = hliník eloxovaný leskle mědí

AKGB \_= hliník eloxovaný mědí kartáčovaný

AM = hliník eloxovaný mědí kartáčovaný

AM = hliník eloxovaný leskle mosazí

AMGB = hliník eloxovaný mosazí kartáčovaný

ABGB\_= hliník bronz eloxovaný kartáčovaný

AGSG = hliník černý leskle eloxovaný

AGRB \_= hliník grafit eloxovaný kartáčovaný

s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním

ramenem a ukončovacím ramenem, spojenými

v úhlu 87° s rozšířenou, zesílenou hlavou a

vymezovačem spáry …

Výška profilu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v různých délkách podle potřeby

jako ukončení krytiny pro vnější rohy stěn

k pol.

podle detailního plánu

dodat a odborně osadit podle pokynů výrobce.

Materiál:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celková cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m