Text pro výběrová řízení:

Dodat \_bm Schlüter-QUADEC jako   
ukončovací profil pro obklad nebo dlažbu   
s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním   
ramenem s pravoúhlou pohledovou plochou   
a podle pokynů výrobce osadit.   
Osazení tvarovek jako vnějších rohů a vnitřních   
koutů   
 se započítává do jednotkových cen.   
 se hradí zvlášť.   
Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.   
Materiál:   
 - E = ušlechtilá ocel 1.4301 (V2A)   
 - E V4A = ušlechtilá ocel 1.4404 (V4A)   
 - EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná 1.4301 (V2A)   
 - EP = ušlechtilá ocel leštěná - MC = mosaz chromovaná   
 - AE = hliník přírodní matně eloxovaný   
 - AT = hliník titan matně eloxovaný   
 - ACG = hliník eloxovaný leskle chromem  
 - ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný   
 - ATG = hliník titan leskle eloxovaný   
 - ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný  
 - AEX = hliník přírodní eloxovaný křížem broušený   
 - AMX = hliník eloxovaný mosazí křížem broušený   
 - ATX = hliník titan eloxovaný křížem broušený   
 - AQGX = hliník eloxovaný křížem broušený křemenná šedá   
 - TS = hliník strukturovaný povrch   
 - AC = hliník barevně lakovaný   
 - PQ = PVC barevné   
Výška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm   
Barva: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Materiál: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m   
Mzda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m   
Celková cena: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m