Text pro výběrová řízení:

Dodat \_bm Schlüter-QUADEC jako
ukončovací profil pro obklad nebo dlažbu
s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním
ramenem s pravoúhlou pohledovou plochou
a podle pokynů výrobce osadit.
Osazení tvarovek jako vnějších rohů a vnitřních
koutů
 se započítává do jednotkových cen.
 se hradí zvlášť.
Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.
Materiál:
 - E = ušlechtilá ocel 1.4301 (V2A)
 - E V4A = ušlechtilá ocel 1.4404 (V4A)
 - EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná 1.4301 (V2A)
 - EP = ušlechtilá ocel leštěná - MC = mosaz chromovaná
 - AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 - AT = hliník titan matně eloxovaný
 - ACG = hliník eloxovaný leskle chromem
 - ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný
 - ATG = hliník titan leskle eloxovaný
 - ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný
 - AEX = hliník přírodní eloxovaný křížem broušený
 - AMX = hliník eloxovaný mosazí křížem broušený
 - ATX = hliník titan eloxovaný křížem broušený
 - AQGX = hliník eloxovaný křížem broušený křemenná šedá
 - TS = hliník strukturovaný povrch
 - AC = hliník barevně lakovaný
 - PQ = PVC barevné
Výška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm
Barva: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Materiál: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m
Mzda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m
Celková cena: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m