Texty pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-PS

jako samolepici separačni vrstvu, vrstvu pro

vyrovnani tlaku pary a pro uchyceni topnych

kabelů pro dlažbu z polypropylenove folie

přemosťujici trhliny se strukturou zkosenych

vylisků, s rastrem pro snadne řezani a samonosnou

střiži na spodni straně na stavajici rovny

a nosny podklad na podlaze a odborně přilepit

za dodrženi pokynů vyrobce.

Č. vyr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

\_\_\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-DUO-PS

jako samolepici separačni vrstvu, vrstvu pro

vyrovnani tlaku pary a pro uchyceni topnych

kabelů pro dlažbu z polypropylenove folie

přemosťujici trhliny se strukturou zkosenych

vylisků, s rastrem pro snadne řezani a samolepici

2 mm silnou nosnou střiži na spodni straně

pro redukci kročejoveho hluku a rychlejši naběh

vytapěni na stavajici rovny a nosny podklad na

podlaze a odborně přilepit za dodrženi pokynů

vyrobce.

Č. vyr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m