\_\_\_\_\_ks **Schlüter®-LIPROTEC-ERM (LT ERM 3)** master- přijímač LED pro ovládání barevných LED pásků řady: LT ES 8. Master- přijímač LED se aktivuje prostřednictvím radiového spojení pomocí vysílače LT E7 a může být rozšířen o několik slave-přijímačů LED.

Obsahující:

1 ks master přijímač LED

1 ks připojovací kabel pro síťový zdroj, délka 1 m, (2 x 1,31 mm²) AWG 16

1 ks plochý šroubovák (3 mm)

1 ks montážní návod

zabalené v kartónu

… dodat a odborně připojit dle pokynů výrobce

 Připojení napájení / síťového zdroje

□ musí být provedeno odborným elektrikářem a je zahrnuto v jednotkové ceně,

□ musí být provedeno odborným elektrikářem a bude placeno zvlášť.

Rozměry (L x B x H): 165 x 68 x 35 mm

Výr.č.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Materiál:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/ ks
Mzda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/ ks
Celková cena:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/ ks

Funkce master přijímače LT ERM **3** s vysílačem LT E7 ..:

7- kanálový vysílač LT E7 KS ..

* zap / vyp / stmívání jednoho osvětelného prostoru (1 ks vysílač)
* 8 přednastavených barev (LT ER 3)
* 1 scenérie měnící barvy se 3 rychlostními stupni (LT ER 3)
* 4 „wellness“ - scenérie v různých rychlostech (LT ER 3)

Technické hodnoty master přijímače LT ERM 3:

* Příjmová frekvence: 868,3 MHz
* Napájení : 24 V

 ● Max. přípustná teplota okolního prostředí

během provozu: -20 °C až +60 °C

* Max. celkové zatížení na výstup: 4 A = 96 W
* Max. celkové zatížení na 3 výstupy: 288 W
* Max. celkové zatížení v systému LIPROTEC: 135 W
* Max. délka LED pásků v systému

master/slave: 365 m

* PWM: 200 Hz
* Druh krytí: IP20
* Rozměry: 165 x 68 x 35 mm
* Max. počet slave: 40 ks
* Max. vzdálenost mezi dvěma přijímači: 50 m

 ● Max. vzdálenost mezi master přijímačem

a všemi slave přijímači: 200 m

 ● Průřez kabelu für BUS: 2 x 1,31 mm² (AWG 16)

Informace o dalších funkcích získáte v příslušných montážních návodech.

Dodržujte prosím platné právní předpisy vztahující se k účelu použití a pokyny pro zpracování od výrobce.