**Text pro výběrová řízení:**

Dodat\_\_\_\_\_m² Schluter®BEKOTEC-EN 12

FK, kontaktni potěrove desky z hlubokotažne

polystyrenove folie s vylisky o vyšce 12 mm a s

nosnou střiži na spodni straně. Topne trubky lze

pokladat v rastru 50, 100, 150 ... mm. Desky

s vylisky se spoji překrytim jedne řady do sebe

navzajem zapadajicich vylisků, užitna plocha 1,1

m x 0,7 m = 0,77 m², a odborně položi, včetně

přiřezů po obvodě, přip. s využitim vyrovnavaci

desky Schluter®BEKOTEC-ENFGK.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®BEKOTEC-BRS 505

KSF, obvodove izolačni pasky z polyetylenove

pěny s uzavřenymi pory, tloušťka 5 mm, vyška

50 mm, s patkou a samolepicim proužkem na

horni a dolni straně a uložit na navazujici svisle

stěny nebo pevně zabudovane dily. Lepici

patku obvodove pasky je nutno položit pod

potěrovou desku s vylisky a spojit ji se spodni

stranou desky s vylisky.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®DILEX-DFP, profil pro

dilatačni spary z polyetylenove pěny s uzavřenymi

pory, s oboustrannou povrchovou upravou

z tvrdeho plastu, tloušťka 10 mm, se samolepici

patkou a osadit ve dveřich.

Vyška:  60 mm  80 mm  100 mm

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®BEKOTEC-THERM-

HR, topneho potrubi 10 x 1,3 mm, z kvalitni

uměle hmoty PE-RT s vysokou tepelnou odolnosti,

velmi pružneho, pro optimalni pokladku

do Schluter®BEKOTEC potěrovych desek

s vylisky a odborně položit.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyrobek:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ č. vyr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_m²

* cementoveho potěru třidy pevnosti

CT-C25-F4 (ZE 20)

* nanašeneho běžnym způsobem
* liteho potěru
* siranovapenateho potěru třidy pevnosti

CA-C25-F4 (AE 20)

* nanašeneho běžnym způsobem
* liteho potěru

rovnocennych

s minimalnim krytim 8 mm nad vylisky polystyrenove

desky Schluter®BEKOTEC-EN položit

beze spar, zhutnit a vyhladit. Je nutno vyloučit

zvukove mosty u přechodů na stěnu nebo

vestavěne dily a ve dveřnich otvorech.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Dodat \_\_\_\_\_m² Schluter®DITRA 25 separačni

rohože pro neutralizaci pnuti a přemostěni trhlin,

z polyetylenove folie s rybinovitě tvarovanymi

vylisky a rubovou nosnou tkaninou a odborně

přilepit na nosny potěr BEKOTEC hydraulicky

tuhnoucim lepidlem pro tenkovrstve lepeni.

* Schluter®DITRA 25 provest navic jako

kontaktni izolaci. Za timto učelem odborně

utěsnit veškera napojeni u prostupů trubek,

podlahovych vpusti, stěn a překryti spojů na

sraz izolačni paskou Schluter®KERDI-KEBA.

* se započitavaji do jednotkovych cen,
* se hradi zvlašť.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®-DILEX-KS dilatačniho

profilu s postrannimi kovovymi rameny z

* EKSN = ušlechtile oceli
* EKSN V4A = ušlechtile oceli 1.4404 (V4A)
* AKSN = hliniku

s lichoběžnikovitě perforovanymi rameny a U

dražkou ve ktere je upevněna dilatačni vložka

ze syntetickeho kaučuku široka 11 mm a odborně

osadit při pokladce dlažby při dodrženi

montažnich pokynů vyrobce.

Barva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vyška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®-DILEX-BWB dilatačniho

profilu s postrannimi lichoběžnikovitě perforovanymi

rameny z regeneratu tvrdeho PVC

a s cca 10 mm širokou pružnou dilatačni zonou

z měkkeho CPE a odborně osadit při pokladce

dlažby při dodrženi montažnich pokynů vyrobce

Barva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vyška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®-DILEX-BWS dilatačniho

profilu s postrannimi lichoběžnikovitě perforovanymi

rameny z regeneratu tvrdeho PVC

a s cca 5 mm širokou pružnou dilatačni zonou

z měkkeho CPE a odborně osadit při pokladce

dlažby při dodrženi montažnich pokynů vyrobce.

Barva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vyška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®-DILEX-AKWS dilatačniho

profilu s postrannimi lichoběžnikovitě

perforovanymi rameny z hliniku a dilatačni zonou

o šiřce 6 mm a odborně osadit při pokladce

dlažby podle pokynů vyrobce.

Vyška profilu

(dle tloušťky dlaždic):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Barva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vyška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®-DILEX-EK dvoudilneho

koutoveho dilatačniho profilu se spojenim

na pero a dražku pro trvale pružne obvodove

spary v přechodu podlaha/ stěna s lichoběžnikovitě

perforovanymi kotevnimi rameny z

tvrdeho PVC a dilatačni zonou z měkkeho CPE,

vhodnou pro pohlceni svislych deformaci až

do 8 mm a odborně osadit. Je nutno dodržet

montažni pokyny vyrobce.

Barva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vyška profilu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_ bm Schluter®-DILEX-RF dvoudilneho

koutoveho dilatačniho profilu se spojenim

na pero a dražku pro trvale pružne obvodove

spary v mistě přechodu podlaha/ stěna s lichoběžnikovitě

perforovanymi kotevnimi rameny z

tvrdeho PVC a dilatačni zonou z měkkeho CPE,

vhodnou pro pohlceni deformaci až do 8 mm.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Vyška profilu U:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Vyška profilu O:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Barva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vyrobek č.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m

Dodat \_\_\_\_\_m²

* laždic z keramiky
* dlaždic z přirodniho kamene
* desek z uměleho kamene

o formatu ..........cm x ..........cm

Vyrobek:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_č. vyr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a odborně položit do tenke vrstvy hydraulicky

tuhnouciho lepidla na Schluter®-DITRA 25 a po

vytvrdnuti lepidla vysparovat.

Je nutno dodržet montažni pokyny vyrobce.

Material:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Mzda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²

Celkova cena:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kč/m²