Texty pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_ bm Schlüter-VINPRO-RO,  
kvalitního profilu pro rychlé vytvoření tvarově   
pěkných vnějších hran na stěnách a odborně   
osadit.   
Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.   
Materiál:   
ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný   
ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný   
ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný   
Výška komory profilu H = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm   
Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Materiál: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m   
Mzda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m   
Celková cena: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m