Texty pro výběrová řízení:

Dodat \_\_\_\_ bm Schlüter-VINPRO-RO,
kvalitního profilu pro rychlé vytvoření tvarově
pěkných vnějších hran na stěnách a odborně
osadit.
Je nutné dbát montážních pokynů výrobce.
Materiál:
ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný
ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný
ABGB = hliník bronz eloxovaný kartáčovaný
Výška komory profilu H = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm
Č. výr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Materiál: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m
Mzda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m
Celková cena: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Kč/m